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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2026 г. N 683

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
2. Установить, что актуализация перечня, утвержденного настоящим постановлением, осуществляется на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. N 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 48, ст. 7719);
постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. N 170 "О внесении изменений в пункт 6.3.4 перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 7, ст. 1141);
постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2023 г. N 1155 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. N 1847" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 30, ст. 5686);
постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2024 г. N 1295 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. N 1847" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, N 40, ст. 5985).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2032 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 июня 2026 г. N 683

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ <*>

	Наименование вида измерения
	Обязательные метрологические требования к измерениям

	
	диапазон измерений
	пределы допускаемой погрешности измерений

	1. Измерения при осуществлении деятельности в области здравоохранения

	1.1.
	Измерение температуры тела человека контактным методом
	от 32 до 42 °C включительно
	[image: ]0,1 °C

	1.2.
	Измерение веса (массы) человека
	от 0,5 до 15 кг включительно
	[image: ]0,01 кг

	
	
	свыше 15 до 150 кг
	[image: ]0,1 кг

	1.3.
	Измерение роста человека
	от 300 до 2000 мм
	[image: ]5 мм

	1.4.
	Измерение силы, развиваемой какой-либо группой мышц человека
	от 5 до 500 даН
	[image: ]5%

	1.5.
	Измерение дозированной по мощности физической нагрузки
	от 7 до 100 Вт включительно
	[image: ]2%

	
	
	свыше 100 до 500 Вт включительно
	[image: ]3%

	
	
	свыше 500 до 1000 Вт
	[image: ]5%

	1.6.
	Измерение артериального давления крови (неинвазивное)
	от 40 до 250 мм ртутного столба
	[image: ]3 мм ртутного столба

	1.7.
	Измерение объема вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха
	от 0,2 до 8 л
	[image: ]3%

	1.8.
	Измерение объемных расходов воздуха при дыхании
	от 0,4 до 12 л/с
	[image: ]5%

	1.9.
	Измерение процентного содержания кислорода во вдыхаемом (выдыхаемом) воздухе или вдыхаемой (выдыхаемой) искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях
	от 5 до 25% включительно
	[image: ]1%

	
	
	свыше 25 до 100%
	[image: ]3%

	1.10.
	Измерение процентного содержания диоксида углерода (углекислого газа) во вдыхаемом (выдыхаемом) воздухе или вдыхаемой (выдыхаемой) искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях
	от 0 до 4% включительно
	[image: ]0,01%

	
	
	свыше 4 до 15%
	[image: ]0,5%

	1.11.
	Измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе
	от 0 до 0,5 мг/л включительно
	[image: ]0,05 мг/л

	
	
	свыше 0,5 до 0,95 мг/л
	[image: ]10%

	1.12.
	Измерение оптико-физических характеристик наборов пробных очковых линз
	оптическая сила от минус 20 до 20 дптр
	[image: ] (0,06 [image: ] 0,25) дптр

	
	
	призматическое действие от 0,5 до 10 дптр
	[image: ] (0,2 [image: ] 0,3) дптр

	1.13.
	Измерение интенсивности тестовых тональных звуковых сигналов различной частоты при воздушном и костном звукопроведении
	от 125 до 4000 Гц включительно
	[image: ]3 дБ

	
	
	свыше 4000 до 8000 Гц
	[image: ]5 дБ

	1.14.
	Измерения при лучевой терапии поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в биологической ткани, кермы в воздухе:
	
	

	
	при внешнем облучении
	от 5 · 10-1 до 10 Гр
	[image: ]3%

	
	при внутритканевом и полостном облучении
	от 5 · 10-1 до 10 Гр
	[image: ]5%

	1.15.
	Измерения при рентгенодиагностических исследованиях:
	
	

	
	поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в биологической ткани, кермы в воздухе
	от 5 · 10-6 до 2 · 10-1 Гр
	[image: ]15%

	
	произведения дозы (кермы в воздухе) на площадь
	от 1 · 10-6 до 10 Гр · м2
	[image: ]15%

	
	произведения дозы (кермы в воздухе) на длину для компьютерной томографии
	от 3 · 10-5 до 50 Гр · см
	[image: ]15%

	1.16.
	Измерение мощностей амбиентного и направленного эквивалентов доз на рабочих местах персонала и индивидуального эквивалента дозы для персонала
	от 1 · 10-6 до 10 Зв
	[image: ]20%

	1.17.
	Измерение активности радионуклидов в препаратах, применяемых для микробиологических исследований, диагностики и лечения заболеваний
	от 103 до 1010 Бк
	[image: ]10%

	1.18.
	Измерение значений оптической плотности (ОП) с последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методикой исследования
	от 0 до 2 единиц ОП включительно
	[image: ]0,06 единицы ОП

	
	
	свыше 2 до 4 единиц ОП
	[image: ]0,6 единицы ОП

	2. Измерения при осуществлении ветеринарной деятельности

	2.1.
	Измерение массы животного
	от 0,01 до 2000 кг
	[image: ] (5 · 10-4 [image: ] 60) кг

	2.2.
	Измерение размеров животного
	от 0,01 до 3 м
	[image: ] (5 · 10-3 [image: ] 0,5) м

	2.3.
	Измерение относительной влажности
	от 5 до 98%
	[image: ] (1 [image: ] 3)%

	2.4.
	Измерение температуры различных сред контактным способом
	от минус 80 до 800 °C
	[image: ] (0,1 [image: ] 5) °C

	2.5.
	Измерение атмосферного давления
	от 600 до 1100 гПа
	[image: ]0,3 гПа

	2.6.
	Измерение температуры различных сред неконтактным способом
	от минус 50 до 150 °C
	[image: ] (0,1 [image: ] 5) °C

	2.7.
	Измерение массы веществ и материалов, а также тест-систем (лабораторных животных) в испытательных лабораториях
	от 2 · 10-6 до 50 кг
	[image: ] (2 · 10-8 [image: ] 0,3) кг

	2.8.
	Измерение времени
	от 1 до 1 · 106 с
	[image: ]2%

	2.9.
	Измерение объема дозирования
	от 0,01 до 10000 мкл
	[image: ] (1,5 [image: ] 8)%

	2.10.
	Измерение плотности жидких сред
	от 700 до 1840 кг/м3
	[image: ]1 кг/м3

	2.11.
	Измерение содержания веществ в различных средах, в том числе биологических пробах и лекарственных средствах для животных, следующими методами:
	
	

	2.11.1.
	хромато-масс-спектрометрия
	от 5·10-9 до 80%
	[image: ] (10 [image: ] 50)%

	
	
	от 1 до 1200 а.е.м.
	[image: ] (0,1 [image: ] 1) а.е.м.

	2.11.2.
	хроматография
	от 1·10-5 до 80%
	[image: ] (4 [image: ] 30)%

	2.11.3.
	атомная абсорбция
	от 1·10-7 до 90%
	[image: ] (5 [image: ] 35)%

	2.11.4.
	спектрофотометрия
	от 0,1 до 80%
	[image: ] (5 [image: ] 25)%

	2.11.5.
	титриметрия
	от 0,1 до 80%
	[image: ] (2 [image: ] 5)%

	2.11.6.
	рефрактометрия
	от 1 до 80%
	[image: ] (5 [image: ] 10)%

	2.11.7.
	потенциометрия
	от минус 4 до 20 единиц pH (единиц pX)
	[image: ] (0,03 [image: ] 0,3) единиц pH (единиц pX)

	2.11.8.
	вольтамперометрия
	от 0,02 до 10000 мкг/дм3
	[image: ]25%

	2.11.9.
	кондуктометрия
	от 0,1 · 10-6 до 199,9 мСм/м
	[image: ] (0,5 [image: ] 10)%

	2.11.10.
	флуориметрия
	от 0 до 1 мг/дм3
	[image: ] (1 [image: ] 10)%

	2.11.11.
	измерение удельной активности радионуклидов в пробах
	от 3 до 5 · 104 Бк/кг
	[image: ] (10 [image: ] 50)%

	2.11.12.
	измерение мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения
	от 1 · 10-7 до 1 · 10-1 Зв/ч
	[image: ] (10 [image: ] 30)%

	2.12.
	Определение состава и свойств веществ и биологических материалов биологическими методами:
	
	

	2.12.1.
	вирусологический
	от 10-1 до 10-10 ЭИД50
	[image: ]0,5 lg ЭИД50

	2.12.2.
	ПЦР-анализ
	от 0,03 до 100%
	не более 25%

	2.12.3.
	ферментный
	от 0,1 до 100%
	[image: ] (5 [image: ] 10)%

	2.12.4.
	микробиологический:
	
	

	2.12.4.1.
	количество действующего вещества
	от 10 до 1010 КОЕ/г (см3)
	[image: ]10%

	2.12.4.2.
	микробиологическая чистота
	от 1 до 300 КОЕ/г (см3)
	[image: ]10%

	2.12.4.3.
	иммуноферментный
	от 10-13 до 100%
	[image: ] (5 [image: ] 10)%

	2.13.
	Определение состава и свойств веществ и биологических материалов микроскопическим методом:
	
	

	2.13.1.
	определение дрожжей
	не более 300 КОЕ/г
	[image: ]10%

	2.13.2.
	определение плесени
	не более 500 КОЕ/г
	[image: ]10%

	2.14.
	Измерение физиологических параметров:
	
	

	2.14.1.
	частота пульса
	от 28 до 340 мин-1
	[image: ]5%

	2.14.2.
	температура тела
	от 37,5 до 44 °C
	[image: ]0,5 °C

	2.14.3.
	частота дыхания
	от 8 до 150 мин-1
	[image: ]15%

	2.14.4.
	артериальное давление
	от 0 до 150 мм ртутного столба
	[image: ]3 мм ртутного столба

	
	
	от 150 до 300 мм ртутного столба
	[image: ]2%

	2.14.5.
	офтальмологические показатели
	от 125 до 16000 Гц
	[image: ]1%

	
	
	от минус 10 до 120 дБ
	[image: ] (3 [image: ] 5) дБ

	
	
	суммарный коэффициент гармоник
	[image: ] (2 [image: ] 5)%

	3. Измерения при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды

	3.1.
	Измерение массовой концентрации органических и неорганических веществ:
	
	

	3.1.1.
	в атмосферном воздухе для стойких органических загрязнителей, полициклических ароматических углеводородов, летучих органических соединений
	от 10-10 до 10-7 мг/м3
	[image: ] (25 [image: ] 72)%

	3.1.2.
	в атмосферном воздухе
	от 10-7 до 2000 мг/м3
	[image: ] (10 [image: ] 25)%

	3.1.3.
	в промышленных выбросах в атмосферу
	от 10-7 до 100000 мг/м3
	[image: ] (8 [image: ] 35)%

	3.1.4.
	в атмосферных осадках
	от 0,5 · 10-9 до 50000 мг/дм3
	[image: ] (5 [image: ] 80)%

	3.1.5.
	в поверхностных и подземных водах
	от 5 · 10-10 до 105 мг/дм3
	[image: ] (3 [image: ] 80)%
(предельно допустимая погрешность измерений для значения 0,5 предельно допустимой концентрации не должна превышать 1,2 [image: ])

	3.1.6.
	в морских водах
	от 10-7 до 50 мг/дм3
	[image: ] (3 [image: ] 80)%
(предельно допустимая погрешность измерений для значения 0,5 предельно допустимой концентрации не должна превышать 1,2 [image: ])

	3.1.7.
	в сточных водах
	от 0,5 · 10-9 до 105 мг/дм3
	[image: ] (5 [image: ] 80)%

	3.2.
	Измерение массовой доли (концентрации) органических и неорганических веществ:
	
	

	3.2.1.
	в почвах, грунтах
	от 10-6 до 106 мг/кг
	[image: ] (5 [image: ] 80)%

	3.2.2.
	в отходах
	от 10-6 до 106 мг/кг
	[image: ] (5 [image: ] 80)%

	3.3.
	Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения
	от 10-7 до 10-1 Зв/ч
	[image: ] (20 [image: ] 60)%

	3.4.
	Измерение плотности выпадений радионуклидов из атмосферы на подстилающую поверхность за сутки, месяц, квартал, год:
	
	

	3.4.1.
	суммарная бета-активность радиоактивных атмосферных выпадений
	от 0,4 до 2 · 103 Бк/(м2 ·сут.)
	[image: ] (15 [image: ] 60)%

	3.4.2.
	выпадения гамма-излучающих радионуклидов (гамма-спектрометрия)
	от 0,15 до 104 Бк/(м2 ·сут.)
	[image: ] (15 [image: ] 60)%

	3.5.
	Измерение удельной и объемной активности радионуклидов в пробах окружающей среды:
	
	

	3.5.1.
	в атмосферном воздухе:
	
	

	3.5.1.1.
	суммарная объемная бета-активность радионуклидов
	от 5 · 10-6 до 4 · 104 Бк/м3
	[image: ] (15 [image: ] 60)%

	3.5.1.2.
	объемная активность гамма-излучающих радионуклидов (гамма-спектрометрия)
	от 2 · 10-7 до 104 Бк/м3
	[image: ] (15 [image: ] 60)%

	3.5.1.3.
	объемная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония, радиоизотопный анализ)
	от 10-9 до 105 Бк/м3
	[image: ] (15 [image: ] 50)%

	3.5.1.4.
	объемная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция)
	от 1 · 10-5 до 105 Бк/м3
	[image: ] (15 [image: ] 50)%

	3.5.2.
	в поверхностных и морских водах, в снеге (талая вода):
	
	

	3.5.2.1.
	суммарная удельная альфа-активность
	от 0,02 до 5 · 102 Бк/кг
	[image: ] (15 [image: ] 50)%

	3.5.2.2.
	суммарная удельная бета-активность
	от 0,1 до 5 · 103 Бк/кг
	[image: ] (15 [image: ] 50)%

	3.5.2.3.
	удельная активность гамма-излучающих радионуклидов
	от 2 · 10-3 до 106 Бк/кг
	[image: ] (15 [image: ] 40)%

	3.5.2.4.
	удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция)
	от 0,02 до 107 Бк/кг
	[image: ] (15 [image: ] 50)%

	3.5.2.5.
	удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония)
	от 0,02 до 100 Бк/кг
	[image: ] (15 [image: ] 60)%

	3.5.2.6.
	удельная активность трития (включая осадки) с изотопным обогащением
	от 0,05 до 107 Бк/кг
	[image: ] (12 [image: ] 60)%

	3.5.3.
	в почве и донных отложениях:
	
	

	3.5.3.1.
	удельная активность гамма-излучающих радионуклидов
	от 0,1 до 106 Бк/кг
	[image: ] (15 [image: ] 60)%

	3.5.3.2.
	удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция)
	от 0,02 до 107 Бк/кг
	[image: ] (15 [image: ] 50)%

	3.5.3.3.
	удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония)
	от 0,02 до 100 Бк/кг
	[image: ] (15 [image: ] 60)%

	3.5.4.
	в наземной и водной биоте (на килограмм сырой массы):
	
	

	3.5.4.1.
	удельная активность гамма-излучающих радионуклидов
	от 0,2 до 106 Бк/кг
	[image: ] (20 [image: ] 50)%

	3.5.4.2.
	удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония)
	от 0,02 до 100 Бк/кг
	[image: ] (15 [image: ] 60)%

	3.5.4.3.
	удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция)
	от 0,02 до 107 Бк/кг
	[image: ] (15 [image: ] 50)%

	3.6.
	Измерение массы вещества
	от 10-6 до 10000 г
	[image: ] (1 [image: ] 5)%

	3.7.
	Измерение объемов пробы
	от 10-6 до 106 м3
	[image: ]5%

	3.8.
	Измерение времени
	от 1 до 3 · 106 с
	[image: ]2%

	3.9.
	Измерение температуры:
	
	

	
	атмосферный воздух
	от минус 50 до 60 °C
	[image: ]1 °C

	
	промышленные выбросы (сбросы), почвы
	от минус 50 до 1300 °C
	[image: ] (0,5 [image: ] 10)%
[image: ] (0,3 [image: ] 5) °C

	3.10.
	Измерение скорости газопылевых потоков
	от 0,5 до 100 м/с
	[image: ] (4 [image: ] 25)%

	3.11.
	Измерение скорости воздушных потоков технических устройств
	от 0,1 до 25 м/с
	[image: ] (0,1 [image: ] 3) м/с

	3.12.
	Измерение относительной влажности атмосферного воздуха
	от 10 до 98%
	[image: ] (2 [image: ] 10)%

	3.13.
	Измерение давления:
	
	

	
	атмосферный воздух
	от 600 до 1100 гПа
	[image: ]0,3 гПа

	
	промышленные выбросы
	от 40 до 110 кПа
	[image: ] (0,1 [image: ] 3) кПа
(при температуре от 0 до 60 °C)
[image: ]1 кПа
(при температуре от минус 20 до 0 °C)

	3.14.
	Измерение кислотности почв, воды (водородный показатель), атмосферных осадков
	от 1 до 14 единиц pH
	[image: ] (0,05 [image: ] 0,2) единиц pH

	3.15.
	Измерение удельной электропроводности (почв, воды, атмосферных осадков)
	от 2 до 10000 мкСм/см
	[image: ] (5 [image: ] 20)%

	3.16.
	Измерение влажности почв, грунтов, илов, осадков сточных вод, отходов
	от 0,05 до 99%
	[image: ] (5 [image: ] 10)%

	3.17.
	Измерение скорости ветра
	от 0,1 до 60 м/с
	[image: ] (0,3 + 0,05 · V),
где V - значение скорости, м/с

	3.18.
	Измерение направления ветра
	от 0 до 360°
	[image: ]10°

	3.19.
	Измерение зольности почв, грунтов, илов, осадков сточных вод, отходов
	от 1 до 100%
	[image: ] (1 [image: ] 5)%

	3.20.
	Измерение шума:
	
	

	
	уровень звука (эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука)
	от 18 до 150 дБ относительно 20 мкПа
	[image: ]1,5 дБ

	3.21.
	Измерение напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц)
	от 0,01 до 100 кВ/м
	[image: ] (10 [image: ] 20)%

	4. Измерения при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда

	4.1.
	Измерение температуры воздуха при специальной оценке условий труда
	от минус 30 до 50 °C
	[image: ]1 °C

	4.2.
	Измерение относительной влажности воздуха при специальной оценке условий труда
	от 5 до 90%
	[image: ]5%

	4.3.
	Измерение скорости движения воздуха
	от 0,05 до 1 м/с
	[image: ]0,1 м/с

	4.4.
	Измерение интенсивности и экспозиционной дозы инфракрасного излучения
	от 10 до 500 Вт/м2
	[image: ] (8 [image: ] 10)%

	
	
	от 50 до 2000 Вт·ч
	[image: ] (8 [image: ] 10)%

	4.5.
	Измерение напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц)
	от 0,05 до 25 кВ/м
	[image: ]20%

	4.6.
	Измерение напряженности магнитного поля (промышленная частота 50 Гц)
	от 80 до 6400 А/м
	[image: ]20%

	4.7.
	Измерение напряженности электрического поля:
	
	

	
	в диапазоне частот от 0,01 до 0,03 МГц
	от 150 до 5000 В/м
	[image: ]30%

	
	в диапазоне частот от 0,03 до 3 МГц
	от 5 до 500 В/м
	[image: ]30%

	
	в диапазоне частот от 3 до 30 МГц
	от 3 до 300 В/м
	[image: ]30%

	
	в диапазоне частот от 30 до 50 МГц
	от 1 до 80 В/м
	[image: ]30%

	
	в диапазоне частот от 50 до 300 МГц
	от 1 до 80 В/м
	[image: ]30%

	4.8.
	Измерение напряженности магнитного поля:
	
	

	
	в диапазоне частот от 0,03 до 3 МГц
	от 1 до 50 А/м
	[image: ]30%

	
	в диапазоне частот от 30 до 50 МГц
	от 0,1 до 3 А/м
	[image: ]30%

	4.9.
	Измерение плотности потока энергии электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в диапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц
	от 1 до 5000 мкВт/см2
	[image: ] (2 [image: ] 3) дБ

	4.10.
	Измерение максимального амплитудного значения напряженности электрического поля в импульсе
	от 0,1 до 100 кВ/м
	[image: ]20%

	4.11.
	Измерение длительности импульса напряженности импульсного электрического поля
	от 1 до 1000 нс
	[image: ]20%

	4.12.
	Измерение длительности фронта импульса напряженности импульсного электрического поля
	от 0,1 до 50 нс
	[image: ]20%

	4.13.
	Измерение общего количества электромагнитных импульсов напряженности импульсного электрического поля в течение интервала рабочего времени
	более одного импульса
	[image: ]1 импульс

	4.14.
	Измерение напряженности электростатического поля
	от 6 до 300 кВ/м
	[image: ]15%

	4.15.
	Измерение параметров постоянного магнитного и геомагнитного поля:
	
	

	4.15.1.
	напряженности постоянного магнитного поля
	от 2,4 до 160 кА/м
	[image: ]20%

	4.15.2.
	индукции постоянного магнитного поля
	от 3 до 200 мТл
	[image: ]20%

	4.15.3.
	напряженности постоянного геомагнитного поля
	от 0,3 до 200 А/м
	[image: ]20%

	4.15.4.
	индукции постоянного геомагнитного поля
	от 0,375 до 250 мкТл
	[image: ]20%

	4.16.
	Измерение интенсивности источников УФ-излучения в диапазонах длин волн от 200 до 400 нм
	от 0,001 до 200 Вт/м2
	[image: ]10%

	4.17.
	Измерение энергетической освещенности в диапазонах длин волн:
	
	

	
	от 400 до 315 нм (УФ-A)
	от 0,1 до 200 Вт/м2
	[image: ]10%

	
	от 315 до 280 нм (УФ-B)
	от 0,01 до 20 Вт/м2
	[image: ]10%

	
	от 280 до 200 нм (УФ-C)
	от 0,001 до 20 Вт/м2
	[image: ]10%

	4.18.
	Измерение энергетической экспозиции лазерного излучения в диапазоне длин волн:
	
	

	
	от 0,18 до 0,38 мкм
	от 10 до 1 · 104 Дж/м2
	[image: ]25%
(для излучений с известными параметрами)
[image: ]45%
(для излучений с неизвестными параметрами)

	
	от 0,38 до 1,4 мкм
	от 1 · 10-4 до 1 Дж/м2
	

	
	от 1,4 до 20 мкм
	от 10 до 1 · 104 Дж/м2
	

	4.19.
	Измерение облученности глаз и кожи при воздействии лазерного излучения в диапазоне длин волн:
	
	

	
	от 0,18 до 0,38 мкм
	от 102 до 1 · 104 Вт/м2
	[image: ]25%
(для излучений с известными параметрами)
[image: ]45%
(для излучений с неизвестными параметрами)

	
	от 0,38 до 1,4 мкм
	от 1 · 10-2 до 1 · 102 Вт/м2
	

	
	от 1,4 до 20 мкм
	от 1 · 102 до 1 · 104 Вт/м2
	

	4.20.
	Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы:
	
	

	
	фотонного излучения
	от 1 · 10-7 до 5 Зв/ч
	[image: ] (15 [image: ] 50)%

	
	нейтронного излучения
	от 5 · 10-8 до 2 Зв/ч
	[image: ] (40 [image: ] 80)%

	4.21.
	Измерение индивидуального эквивалента дозы:
	
	

	
	фотонного излучения
	от 1 · 10-6 до 1 Зв
	[image: ] (30 [image: ] 50)%

	
	нейтронного излучения
	от 1 · 10-6 до 1 Зв
	[image: ] (50 [image: ] 90)%

	4.22.
	Измерение плотности потока альфа-излучения
	от 0,5 до 5 · 106 мин-1 · см-2
	[image: ] (20 [image: ] 50)%

	4.23.
	Измерение плотности потока бета-излучения
	от 5 до 108 мин-1 · см-2
	[image: ] (20 [image: ] 50)%

	4.24.
	Измерение удельной активности материалов и объектов окружающей среды
	от 1 до 1010 Бк/кг
	[image: ] (15 [image: ] 60)%

	4.25.
	Измерение объемной активности радиоактивных аэрозолей
	от 0,1 до 104 Бк/м3
	[image: ] (30 [image: ] 60)%

	4.26.
	Измерение объемной активности радиоактивных газов, в том числе радона и торона
	от 10 до 104 Бк/м3
	[image: ] (30 [image: ] 60)%

	4.27.
	Измерение активности радионуклидов во всем теле, органах и тканях
	от 40 до 108 Бк
	[image: ] (30 [image: ] 60)%

	4.28.
	Измерение уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц
	от 25 до 140 дБ
	[image: ]1 дБ

	4.29.
	Измерение уровня звука
	от 25 до 140 дБ
	[image: ]1 дБ

	4.30.
	Измерение эквивалентного уровня звука
	от 25 до 140 дБ
	[image: ]1 дБ

	4.31.
	Измерение максимального уровня звука
	от 25 до 140 дБ
	[image: ]1 дБ

	4.32.
	Измерение общего уровня звукового давления инфразвука
	от 50 до 120 дБ
	[image: ]1 дБ

	4.33.
	Измерение эквивалентного (по энергии) общего (линейного) уровня звукового давления инфразвука
	от 50 до 120 дБ
	[image: ]1 дБ

	4.34.
	Измерение уровней звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 или в 1/3 октавных полос частот со среднегеометрическими частотами 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 Гц
	от 50 до 120 дБ
	[image: ]1 дБ

	4.35.
	Измерение уровней звукового давления в 1/3 октавных полос со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц ультразвука воздушного
	от 70 до 120 дБ
	[image: ]1 дБ

	4.36.
	Измерение средних квадратических значений виброускорения или логарифмических уровней в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц при оценке локальной вибрации
	от 0,1 до 300 м/с2
	[image: ]1%

	
	
	от 100 до 170 дБ
	[image: ]1 дБ

	4.37.
	Измерение средних квадратических значений виброускорения или логарифмических уровней в октавных или 1/3 октавных полос частот со среднегеометрическими частотами 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80 Гц при оценке общей вибрации
	от 0,001 до 30 м/с2
	[image: ]1%

	
	
	от 60 до 150 дБ
	[image: ]1 дБ

	4.38.
	Измерение освещенности рабочей поверхности
	от 1 до 20000 лк
	[image: ]15%

	4.39.
	Измерение яркости
	от 1 до 200000 кд/м2
	[image: ]10%

	4.40.
	Измерение коэффициента пульсации освещенности
	от 1 до 100%
	[image: ]10%

	4.41.
	Измерение напряжения в сети освещения (при оценке параметров световой среды)
	от 5 до 380 В
(для сетей переменного тока)
	[image: ]10%

	
	
	от 2,4 до 380 В
(для сетей постоянного тока)
	[image: ]10%

	4.42.
	Измерение длительности интервалов времени
	от 1 до 3600 с
	[image: ] (2 [image: ] 10)%

	4.43.
	Измерение массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	должно быть обеспечено избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне <= 0,5 предельно допустимой концентрации, мг/м3
	[image: ] (15 [image: ] 35)%
(при единичных измерениях, при однократном отборе проб)

	4.44.
	Измерение расхода воздуха при отборе проб воздуха рабочей зоны
	от 0,1 до значения, установленного в аттестованной методике измерений, дм3/мин
	[image: ]10%

	4.45.
	Измерение массовой концентрации твердых веществ в пробах воздуха рабочей зоны
	должно быть обеспечено измерение концентрации твердых веществ (общая пыль, РМ-10, РМ-2.5, РМ-1) на уровне <= 0,5 предельно допустимой концентрации, мг/м3
	[image: ]25%
(при единичных измерениях, при однократном отборе проб)

	4.46.
	Измерение напряжения и тока утечки при обеспечении электробезопасности
	от 12 до 120 В
	[image: ]20%

	
	
	от 0,25 до 500 мА
	[image: ]20%

	4.47.
	Измерение напряжения и силы тока при контроле электрической прочности изоляции средств защиты в низковольтных распределительных сетях
	от 1000 до 7500 В
	[image: ]30%

	
	
	от 1 до 7,5 мА
	[image: ]30%

	4.48.
	Измерение электрического сопротивления при контроле параметров:
	
	

	
	заземления
	от 0,05 до 300 Ом
	[image: ]30%

	
	электроизоляции
	не менее 0,5 · 106 Ом
	[image: ]30%

	4.49.
	Измерение напряжений прикосновения и токов короткого замыкания
	от 0 до 50 В
	[image: ]20%

	
	
	от 10-2 до 105 А
	[image: ]20%

	4.50.
	Измерение барометрического давления при специальной оценке условий труда
	от 600 до 900 мм ртутного столба
от 80 до 120 кПа
	[image: ]0,2%

	4.51.
	Измерение давления:
	
	

	
	в пневматических системах
	более 1 МПа
	[image: ]4%

	
	в гидравлических системах (за исключением технологических трубопроводов и оборудования для транспорта энергоресурсов)
	более 10 МПа
	[image: ]4%

	5. Измерения при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров

	5.1.
	При осуществлении торговли
	
	

	5.1.1.
	Измерение линейных размеров товаров в розничной торговле
	до 10 см включительно
	[image: ]0,1 мм

	
	
	свыше 10 см до 1 м включительно
	[image: ]1 мм

	
	
	свыше 1 до 10 м включительно
	[image: ]2,2 мм

	
	
	свыше 10 м
	[image: ]0,25%

	5.1.2.
	Измерение массы (объема) при торговле
	от 10 до 100 г (мл) включительно
	[image: ]0,2 г (мл)

	
	
	свыше 100 до 500 г (мл) включительно
	[image: ]0,4 г (мл)

	
	
	свыше 500 до 2000 г (мл) включительно
	[image: ]1 г (мл)

	
	
	свыше 2000 до 10000 г (мл) включительно
	[image: ]5 г (мл)

	
	
	свыше 10000 до 50000 г (мл) включительно
	[image: ]50 г (мл)

	
	
	свыше 50000 до 100000 г (мл) включительно
	[image: ]100 г (мл)

	5.2.
	При выполнении работ по расфасовке товаров:
	
	

	
	измерение количества фасованных товаров с одинаковым значением номинального количества, выраженного в единицах массы или объема
	от 0 до 50 г (мл) включительно
	[image: ]1,8%

	
	
	свыше 50 до 100 г (мл) включительно
	[image: ]0,9 г (мл)

	
	
	свыше 100 до 200 г (мл) включительно
	[image: ]0,9%

	
	
	свыше 200 до 300 г (мл) включительно
	[image: ]1,8 г (мл)

	
	
	свыше 300 до 500 г (мл) включительно
	[image: ]0,6%

	
	
	свыше 500 до 1000 г (мл) включительно
	[image: ]3 г (мл)

	
	
	свыше 1000 до 10000 г (мл) включительно
	[image: ]0,3%

	
	
	свыше 10000 до 15000 г (мл) включительно
	[image: ]30 г (мл)

	
	
	свыше 15000 г (мл)
	[image: ]0,2%

	6. Измерения при учете количества энергетических ресурсов

	6.1.
	Измерения количества нефти добытой, первой по своему качеству соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту при хранении и (или) погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):
	
	

	6.1.1.
	прямым и косвенным методами динамических измерений
	без ограничений
	[image: ]0,25% (брутто)
[image: ]0,35% (нетто)

	6.1.2.
	прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн
	без ограничений
	[image: ]0,4% (брутто)
[image: ]0,5% (нетто)

	6.1.3.
	прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах:
	
	

	6.1.3.1.
	движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них:
	
	

	
	для составов общей массой до 1000 тонн
	без ограничений
	[image: ]1% (брутто)
[image: ]1,1% (нетто)

	
	для составов общей массой 1000 тонн и более
	без ограничений
	[image: ]2,5% (брутто)
[image: ]2,6% (нетто)

	6.1.3.2.
	остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них
	без ограничений
	[image: ]1% (брутто)
[image: ]1,1% (нетто)

	6.1.4.
	косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе
	от 200 т и более
	[image: ]0,5% (брутто)
[image: ]0,6% (нетто)

	
	
	до 200 т включительно
	[image: ]0,65% (брутто)
[image: ]0,75% (нетто)

	6.2.
	Измерения количества нефтегазоводяной смеси (скважинной жидкости), поставленной и (или) принятой, не соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту, но отвечающей положениям договорных отношений между продавцом (поставщиком) и покупателем (получателем), при погрузке (передаче) для транспортировки трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):
	
	

	6.2.1.
	прямым и косвенным методами динамических измерений при вязкости нефти в пластовых условиях:
	
	

	
	до 200 мПа·с
	без ограничений
	[image: ]2,5%

	
	200 мПа·с и более
	без ограничений
	[image: ]10%

	6.2.2.
	прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн при вязкости нефти в пластовых условиях:
	
	

	
	до 200 мПа·с
	без ограничений
	[image: ]0,4%

	
	200 мПа·с и более
	без ограничений
	не регулируется

	6.2.3.
	прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них при вязкости нефти в пластовых условиях:
	
	

	
	до 200 мПа·с
	без ограничений
	[image: ]2,5%

	
	200 мПа·с и более
	без ограничений
	не регулируется

	6.2.4.
	косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе, при вязкости нефти в пластовых условиях:
	
	

	
	до 200 мПа·с
	без ограничений
	[image: ]2,5%

	
	200 мПа·с и более
	без ограничений
	не регулируется

	6.3.
	Измерения массы (объема) нефтепродуктов при хранении, передаче на транспортировку, приеме по итогам транспортировки и реализации (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):
	
	

	6.3.1.
	прямым и косвенным методами динамических измерений
	без ограничений
	[image: ]0,25%

	6.3.2.
	прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн
	без ограничений
	[image: ]0,4%

	6.3.3.
	прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах:
	
	

	6.3.3.1.
	движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них:
	
	

	
	для составов общей массой до 1000 тонн
	без ограничений
	[image: ]1%

	
	для составов общей массой 1000 тонн и более
	без ограничений
	[image: ]2,5%

	6.3.3.2.
	остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них
	без ограничений
	[image: ]1%

	6.3.4.
	прямым методом динамических измерений объема или массы при реализации на автозаправочных станциях через:
	
	

	
	колонки топливораздаточные
	без ограничений
	[image: ]0,25% при температуре окружающей среды и топлива (20 [image: ] 5) °C
[image: ]0,5% при температуре окружающей среды и топлива, выходящей за диапазон (20 [image: ] 5) °C

	
	колонки маслораздаточные
	без ограничений
	[image: ]0,25%

	6.3.5.
	косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе
	от 200 т и более
	[image: ]0,5%

	
	
	до 200 т
	[image: ]0,65%

	6.3.6.
	прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах нерасцепленных вагонов-цистерн с остановкой
	без ограничений
	[image: ]1%

	6.4.
	Измерения массы вакуумного газойля прямым и косвенным методами динамических измерений (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов)
	без ограничений
	[image: ]0,5%

	6.5.
	Измерения объема попутного (нефтяного) газа, приведенного к стандартным условиям, при добыче (включая факельные установки) (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов)
	без ограничений
	[image: ]5%

	6.6.
	Измерения объема попутного (нефтяного) газа, приведенного к стандартным условиям при переработке, транспортировке, хранении и реализации (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов)
	до 103 м3/ч
	[image: ]4%

	
	
	от 103 до 2 · 104 м3/ч
	[image: ]2,5%

	
	
	от 2 · 104 до 105 м3/ч
	[image: ]2%

	
	
	от 105 м3/ч
	[image: ]1,5%

	6.7.
	Измерение количества газа горючего природного (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):
	
	

	6.7.1.
	измерение объема газа горючего природного, приведенного к стандартным условиям при переработке, транспортировке, хранении, реализации и потреблении (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.7.2)
	от 105 м3/ч
	[image: ]1,5%

	
	
	от 2 · 104 до 105 м3/ч
	[image: ]2%

	
	
	от 103 до 2 · 104 м3/ч
	[image: ]2,5%

	
	
	от 150 до 103 м3/ч
	[image: ]3%

	
	
	до 150 м3/ч
	[image: ]4%

	6.7.2.
	измерение объема газа горючего природного в рабочих условиях сетей газораспределения и газопотребления низкого давления (до 0,005 МПа) при потреблении
	до 10 м3/ч
	[image: ]4%

	6.7.3.
	измерение массы производимого, отгружаемого (разгружаемого) для транспортировки (по итогам транспортировки), хранимого, потребляемого сжиженного природного газа:
	
	

	
	прямым методом динамических измерений
	без ограничений
	[image: ]1%

	
	косвенным методом динамических измерений
	без ограничений
	[image: ]1,5%

	
	прямом методом статических измерений
	без ограничений
	[image: ]0,75%

	
	косвенном методом статических измерений
	без ограничений
	[image: ]1%

	6.7.4.
	Измерение объема газа горючего природного, приведенного к стандартным условиям при добыче (включая факельные установки) (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов)
	без ограничений
	[image: ]5%

	6.8.
	Измерения массы газового конденсата стабильного (нестабильного), сжиженного углеводородного газа (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):
	
	

	6.8.1.
	измерения массы газового конденсата стабильного при выпуске в обращение после получения, хранении, погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта, реализации:
	
	

	6.8.1.1.
	прямым и косвенным методами динамических измерений
	без ограничений
	[image: ]0,25% (брутто)
[image: ]0,35% (нетто)

	6.8.1.2.
	прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн
	без ограничений
	[image: ]0,4% (брутто)
[image: ]0,5% (нетто)

	6.8.1.3.
	прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах:
	
	

	6.8.1.3.1.
	движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них:
	
	

	
	для составов общей массой до 1000 тонн
	без ограничений
	[image: ]1% (брутто)
[image: ]1,1% (нетто)

	
	для составов общей массой 1000 тонн и более
	без ограничений
	[image: ]2,5% (брутто)
[image: ]2,6% (нетто)

	6.8.1.3.2.
	остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них
	без ограничений
	[image: ]1% (брутто)
[image: ]1,1% (нетто)

	6.8.1.4.
	косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе
	от 200 т и более
	[image: ]0,5% (брутто)
[image: ]0,6% (нетто)

	
	
	до 200 т
	[image: ]0,65% (брутто)
[image: ]0,75% (нетто)

	6.8.2.
	измерения массы нестабильных углеводородных сред при транспортировке, хранении и реализации (нестабильного газового конденсата, сжиженных углеводородных газов, широкой фракции легких углеводородов):
	
	

	6.8.2.1.
	прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн
	до 4 т включительно
	[image: ]1%

	
	
	свыше 4 т
	[image: ]0,8%

	6.8.2.2.
	прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах:
	
	

	6.8.2.2.1.
	движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них:
	
	

	
	для составов общей массой до 1000 тонн
	без ограничений
	[image: ]1%

	
	для составов общей массой 1000 тонн и более
	без ограничений
	[image: ]2,5%

	6.8.2.2.2.
	остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них
	без ограничений
	[image: ]1%

	6.8.2.3.
	прямым методом динамических измерений
	без ограничений
	[image: ]0,35%

	6.8.2.4.
	косвенным методом динамических измерений
	без ограничений
	[image: ]0,5%

	6.8.2.5.
	косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе
	от 200 т и более
	[image: ]0,5%

	
	
	до 200 т
	[image: ]0,65%

	6.9.
	Измерение количества угля при транспортировке, хранении и реализации угля:
	
	

	6.9.1.
	прямым методом статических измерений путем взвешивания груженого вагона с остановкой и расцепкой на вагонных весах
	без ограничений
	[image: ]0,6%

	6.9.2.
	прямым методом статических измерений путем взвешивания груженого вагона с остановкой без расцепки на вагонных весах
	без ограничений
	[image: ]1%

	6.10.
	Измерение количества угля (масса нетто) путем взвешивания груженого вагона с остановкой без расцепки на вагонных весах (тара вагона по трафарету)
	без ограничений
	[image: ]1%

	6.11.
	Измерение количества угля (масса нетто) путем взвешивания груженого вагона на ходу (тара вагона по трафарету):
	
	

	
	для составов общей массой до 1000 т
	без ограничений
	[image: ]1,54%

	
	для составов общей массой от 1000 т
	без ограничений
	[image: ]2,5%

	6.12.
	Измерение количества активной электрической энергии прибором учета, кВт·ч
	без ограничений
	в соответствии с техническими требованиями к приборам учета активной электрической энергии утвержденного типа с классом точности от 0,2S до 2

	6.13.
	Измерение количества реактивной электрической энергии прибором учета, квар·ч
	без ограничений
	в соответствии с техническими требованиями к приборам учета реактивной электрической энергии утвержденного типа с классом точности от 0,5 до 3

	6.14.
	Измерение теплоты сгорания (высшей) твердого минерального топлива
	от 10 до 35 МДж/кг
	[image: ]0,6%

	6.15.
	Измерение теплоты сгорания (высшей) нефтепродукта, мазута, авиационного топлива
	от 40 до 50 МДж/кг
	[image: ]0,6%

	6.16.
	Измерение объемной теплоты сгорания (низшей) газа горючего природного (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов)
	от 30 до 42 МДж/м3
	[image: ]0,8%

	6.17.
	Измерение теплоты сгорания (низшей) нефтяного попутного газа
	от 39 до 60 МДж/м3
	[image: ]1,5%

	6.18.
	Измерение теплоты сгорания (низшей) доменного, коксового, генераторного газа, биогаза
	от 4 до 25 МДж/м3
	[image: ]1,5%

	6.19.
	Измерение тепловой энергии теплоносителя (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):
	
	

	6.19.1.
	измерение тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии теплоносителя:
	
	

	
	закрытые водяные системы теплоснабжения: при применении теплосчетчиков класса 1 по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 "Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия", утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июля 2014 г. N 763-ст и введенного в действие с 1 сентября 2015 г. (далее - ГОСТ Р 51649-2014), и измерительных систем на их основе по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 "Автоматизированные измерительные системы контроля и учета тепловой энергии. Общие технические условия", утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2016 г. N 461-ст и введенного в действие с 1 апреля 2017 г. (далее - ГОСТ Р 56942-2016)
	без ограничений
	[image: ]6,5%

	
	при применении теплосчетчиков класса 2 по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 и измерительных систем на их основе по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016
	без ограничений
	[image: ]7,5%

	
	открытые водяные системы теплоснабжения
	без ограничений
	не регулируется

	6.19.2.
	измерение массы (объема) теплоносителя в водяных системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии теплоносителя:
	
	

	
	при применении теплосчетчиков класса 1 по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 и измерительных систем на их основе по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016
	без ограничений
	[image: ]3,5%

	
	при применении теплосчетчиков класса 2 по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 и измерительных систем на их основе по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016
	без ограничений
	[image: ]5%

	6.19.3.
	измерение тепловой энергии в паровых системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии теплоносителя:
	
	

	
	перегретый пар
	менее 10% верхнего предела измерений массового расхода
	не регулируется

	
	
	от 10 до 30% верхнего предела измерений массового расхода
	[image: ]5%

	
	
	от 30 до 100% верхнего предела измерений массового расхода
	[image: ]4%

	
	насыщенный пар
	без ограничений
	не регулируется

	6.19.4.
	измерение количества теплоносителя в паровых системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии теплоносителя:
	
	

	
	масса перегретого пара
	менее 10% верхнего предела измерений массового расхода
	не регулируется

	
	
	от 10 до 100% верхнего предела измерений массового расхода
	[image: ]3%

	
	масса насыщенного пара
	без ограничений
	не регулируется

	
	масса (объем) возвращаемого конденсата
	без ограничений
	[image: ]3,5%

	6.19.5.
	измерение массы невозвращенного теплоносителя в водяных и паровых системах теплоснабжения
	без ограничений
	не регулируется

	6.20.
	Измерение массы нефтяного сырья, направленного на переработку:
	
	

	6.20.1.
	измерение массы нефти, первой по своему качеству соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту:
	
	

	
	прямым или косвенным методом динамических измерений
	без ограничений
	[image: ]0,5% (брутто)
[image: ]0,7% (нетто)

	
	косвенным методом статических измерений
	до 200 т включительно
	[image: ]0,65% (брутто)
[image: ]0,75% (нетто)

	
	
	свыше 200 т
	[image: ]0,5% (брутто)
[image: ]0,6% (нетто)

	6.20.2.
	измерение массы газового конденсата стабильного:
	
	

	
	прямым или косвенным методом динамических измерений
	без ограничений
	[image: ]0,5%

	6.20.3.
	измерение массы вакуумного газойля:
	
	

	
	прямым или косвенным методом динамических измерений (в том числе методом переменного перепада давления)
	без ограничений
	[image: ]5%

	6.20.4.
	измерение массы гудрона:
	
	

	
	прямым методом динамических измерений
	без ограничений
	[image: ]1%

	
	косвенным методом динамических измерений
	без ограничений
	[image: ]5%

	6.20.5.
	измерение массы мазута:
	
	

	
	прямым или косвенным методом динамических измерений (в том числе методом переменного перепада давления)
	без ограничений
	[image: ]5%

	6.20.6.
	измерение массы смеси углеводородов, состоящей из нескольких компонентов, составляющих нефтяное сырье, прямым или косвенным методом динамических измерений:
	
	

	
	при наличии в смеси вакуумного газойля, гудрона, мазута в соответствии с технологическим регламентом 50% и более
	без ограничений
	[image: ]5%

	
	при наличии в смеси вакуумного газойля, гудрона, мазута в соответствии с технологическим регламентом менее 50%
	без ограничений
	[image: ]0,75%

	7. Измерения при оказании услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования

	7.1.
	Измерения, выполняемые при оказании услуг почтовой связи
	
	

	7.1.1.
	Измерение массы почтовых отправлений (за исключением почтовых карточек и простых писем)
	от 0,02 до 0,5 кг
	[image: ]0,001 кг

	
	
	свыше 0,5 до 2 кг
	[image: ]0,002 кг

	
	
	свыше 2 до 3 кг
	[image: ]0,003 кг

	
	
	свыше 3 до 4 кг
	[image: ]0,004 кг

	
	
	свыше 4 до 6 кг
	[image: ]0,006 кг

	
	
	свыше 6 до 10 кг
	[image: ]0,01 кг

	
	
	свыше 20 до 32 кг
	[image: ]0,025 кг

	
	
	до 500 кг
	[image: ]0,3 кг

	7.2.
	Измерения, выполняемые при учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи
	
	

	7.2.1.
	Измерение разности (расхождения) шкал времени в сетях операторов связи относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC (SU)
	от 1 до 3600 с
	[image: ]0,3 с

	7.2.2.
	Измерение продолжительности:
	
	

	
	телефонного соединения (за исключением таксофонного)
	от 1 до 3600 с
	[image: ]1 с

	
	сеанса передачи данных
	от 1 до 3600 с
	[image: ]1 с

	
	телефонного соединения с использованием таксофона
	от 1 до 100 с
	[image: ]1 с

	
	
	от 100 до 600 с
	[image: ]1% длительности соединения

	7.2.3.
	Измерение количества (К) переданной (принятой) информации (данных)
	К <= 100 кбайт
	[image: ]10 байт

	
	
	К > 100 кбайт
	[image: ] 1 · 10-4 К

	7.3.
	Измерения параметров сетей передачи данных в целях обеспечения целостности и устойчивости функционирования сетей связи общего пользования
	
	

	7.3.1.
	Средняя задержка передачи пакетов данных (PD - Pocket Delay)
	от 0 до 10 мкс
	[image: ]0,1 мкс

	
	
	от 10 до 1,5 · 106 мкс
	[image: ]1%

	7.3.2.
	Вариация задержки передачи пакетов данных (PDV - Pocket Delay Variation)
	от 0 до 10 мкс
	[image: ]0,1 мкс

	
	
	от 10 до 1 · 105 мкс
	[image: ]1%

	7.3.3.
	Коэффициент потерь пакетов данных (PL - Pocket Loss)
	от 10-4 до 1
	[image: ]3 · 10-5

	7.3.4.
	Пропускная способность канала передачи данных
	свыше 10 кбит/с
	[image: ]1%

	7.4.
	Измерения параметров сетей тактовой сетевой синхронизации в целях обеспечения целостности и устойчивости сетей связи общего пользования
	
	

	7.4.1.
	Ошибка временного интервала (ОВИ) (TIE - Time Interval Error), нс
	от минус 1 до 1 с
	0,05·ОВИ + 2,5 нс + 0,0275 нс/с · [image: ]
при 0,05 с [image: ] [image: ] [image: ] 1000 с

	
	
	
	0,05·ОВИ + 29 нс + 0,001 нс/с · [image: ]
при [image: ] > 1000 с

	
	ОВИ в течение времени наблюдения ([image: ]):

	
	[image: ]

	
	где:
t - первоначальный момент наблюдения;
[image: ] - интервал наблюдения, с

	7.4.2.
	Максимальная ошибка временного интервала (МОВИ) (MTIE - Maximum Time Interval Error), нс
	от 0 до 2 с
	0,07·МОВИ + 3 нс + 0,033 нс/с · [image: ]
при 0,05 с [image: ] [image: ] [image: ] 1000 с

	
	
	
	0,07·МОВИ + 35 нс + 0,0012 нс/с · [image: ]
при [image: ] > 1000 с

	
	где:
[image: ] - интервал наблюдения, с;
МОВИ в течение времени наблюдения ([image: ]) для всех значений времени наблюдения, длительность которых находится в пределах периода измерения (Т):

	
	[image: ]

	
	1 [image: ] k [image: ] N - n
	k [image: ] i [image: ] k + n
	k [image: ] i [image: ] k = n

	7.4.3.
	Девиация временного интервала (ДВИ) (TDEV - Time DEViation), нс
	от 0 нс до 20 мкс
	0,07·ДВИ + 2,5 нс + 0,088 нс/с · [image: ]
при 0,05 с [image: ] [image: ] [image: ] 100 с

	
	
	
	0,07·ДВИ + 2,5 нс + 0,028 нс/с · [image: ]
при 100 с < [image: ] [image: ] 1000 с

	
	
	
	0,07·ДВИ + 29 нс + 0,6 нс/с · [image: ]
при 1000 с < [image: ] [image: ] 10000 с

	
	ДВИ с интервалом выборки [image: ] в течение интервала наблюдения ([image: ]):

	
	[image: ]

	
	где:
[image: ] - интервал наблюдения, с;
погрешность измерений МОВИ/ДВИ учитывает погрешность измерения ОВИ и погрешность алгоритма вычисления МОВИ/ДВИ, реализуемого средством измерений

	7.5.
	Измерения параметров временной синхронизации в целях обеспечения целостности и устойчивости сети связи общего пользования
	
	

	7.5.1.
	Максимальная абсолютная ошибка времени - МАОВ (Max|TE|), нс
	от 0 до 2 с
	0,07·МАОВ + 10 нс + 0,033 нс/с · [image: ]
при 2 с [image: ] [image: ] [image: ] 1000 с

	
	
	
	0,07·МАОВ + 35 нс + 0,0012 нс/с · [image: ]
при [image: ] > 1000 с

	
	МАОВ соответствует максимальному абсолютному значению функции ОВ синхронизированных часов:

	
	[image: ]

	
	где:
[image: ] - интервал наблюдения, с;
МАОВ контролируется для сигналов времени, выделенных из пакетов PTP/NTP или на интерфейсе 1PPS, с применением математического фильтра нижних частот с частотой среза 0,1 Гц при обработке измеренных значений ОВ

	7.5.2.
	Ошибка времени - ОВ (TE - Time Error), нс
	от минус 1 до 1 с
	0,05·ОВ + 10 нс + 0,0275 нс/с · [image: ]
при 2 с [image: ] [image: ] [image: ] 1000 с

	
	
	
	0,05·ОВ + 29 нс + 0,001 нс/с · [image: ]
при [image: ] > 1000 с

	
	где:
[image: ] - интервал наблюдения, с;
ОВ контролируется для сигналов времени x(t) = T(t) - Tref(t) (разность временного положения секундных меток проверяемых и опорных часов) на физическом интерфейсе 1PPS (1 Pulse Per Second - импульс начала отсчета новой секунды) или для секундных меток, выделенных из пакетов протоколов синхронизации времени PTP (Precision Time Protocol - протокол точного времени), NTP (Network Time Protocol - протокол сетевого времени);
ОВ - сумма составляющих: cTE (Constant Time Error - постоянной ОВ) и dTE (Dynamic Time Error - динамической ОВ): TE(t) = cTE + dTE(t);
погрешность измерений cTE/dTE/МАОВ учитывает погрешность измерений ОВ и погрешность алгоритма вычислений cTE/dTE/МАОВ, реализуемого средством измерений

	7.5.3.
	Постоянная и динамическая ОВ (cTE и dTE)
	от минус 1 до 1 с
	0,07·ОВ + 10 нс + 0,033 нс/с · [image: ]
при 2 с [image: ] [image: ] [image: ] 1000 с

	
	
	
	0,07·ОВ + 35 нс + 0,0012 нс/с · [image: ]
при [image: ] > 1000 с

	
	где:
погрешность измерений cTE/dTE/МАОВ учитывает погрешность измерений ОВ и погрешность алгоритма вычислений cTE/dTE/МАОВ, реализуемого средством измерений

	7.6.
	Измерения параметров цифровых стыков и синхронной цифровой иерархии
	
	

	7.6.1.
	Коэффициент ошибок
	от 10-3 до 10-8 при скорости передачи от 64 до 139264 кбит/с
	[image: ]5%

	
	
	от 10-3 до 10-9 при скорости передачи от 155 до 2488 Мбит/с
	[image: ]5%

	7.6.2.
	Максимально допустимые фазовые дрожания (джиттер) потока E1 при относительной погрешности скорости передачи 2048 кбит/с, равной [image: ]50 · 10-6
	от 0,01 до 1,5 ЕИ для полосы частот от 20 Гц до 18 кГц
	[image: ]7%

	
	
	от 0,01 до 0,2 ЕИ для полосы частот от 18 до 100 кГц
	[image: ]7%

	
	где:
ЕИ (Unit Interval - единичный интервал) - период следования тактовых импульсов

	8. Измерения при осуществлении геодезической и картографической деятельности <**>

	8.1.
	Измерения при определении параметров фигуры и внешнего гравитационного поля Земли
	
	

	8.1.1.
	Измерения высот квазигеоида на территории Российской Федерации при расстоянии между пунктами до 1000 км
	[image: ]110 м
	0,5 м

	8.1.2.
	Измерения ускорения силы тяжести на пунктах государственной фундаментальной гравиметрической сети
	от 9,75 до 9,85 м/с2
	8 · 10-8 м/с2

	8.1.3.
	Измерения ускорения силы тяжести на пунктах государственной гравиметрической сети 1 класса
	от 9,75 до 9,85 м/с2
	30 · 10-8 м/с2

	8.2.
	Измерения при создании, развитии и поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических, гравиметрических и нивелирных сетей
	
	

	8.2.1.
	Угловые измерения при поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических сетей:
	
	

	
	1 класса
	от 0 до 360°
	0,7"

	
	2 класса
	от 0 до 360°
	1,0"

	
	3 класса
	от 0 до 360°
	1,5"

	
	4 класса
	от 0 до 360°
	2,0"

	8.2.2.
	Линейные измерения при поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических сетей:
	
	

	
	1 класса
	до 30 км
	(2,5 · 10-6 · D) мм
(где D - расстояние между пунктами)

	
	2 класса
	от 7 до 20 км
	(4 · 10-6 · D) мм

	
	3 класса
	от 5 до 8 км
	(5 · 10-6 · D) мм

	
	4 класса
	от 2 до 5 км
	(7 · 10-6 · D) мм

	8.2.3.
	Измерения превышений при создании, развитии и поддержании в рабочем состоянии государственной нивелирной сети:
	
	

	
	1 класса
	без ограничений
	0,8 мм на 1 км

	
	2 класса
	без ограничений
	2 мм на 1 км

	
	3 класса
	без ограничений
	5 мм на 1 км

	
	4 класса
	без ограничений
	10 мм на 1 км

	8.2.4.
	Определение геоцентрических координат на пунктах фундаментальной астрономо-геодезической сети
	без ограничений
	0,1 м

	8.2.5.
	Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к фундаментальной астрономо-геодезической сети:
	
	

	
	в плане
	от 650 до 1000 км
	2 см

	
	по высоте
	от 650 до 1000 км
	3 см

	8.2.6.
	Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к высокоточной геодезической сети:
	
	

	
	в плане
	от 150 до 300 км
	(3 + 5 · 10-8 · D) мм
(где D - расстояние между пунктами)

	
	по высоте
	от 150 до 300 км
	(5 + 7 · 10-8 · D) мм

	8.2.7.
	Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к спутниковой сети 1 класса:
	
	

	
	в плане
	от 25 до 35 км
	(3 + 1 · 10-7 · D) мм
(где D - расстояние между пунктами)

	
	по высоте
	от 25 до 35 км
	(5 + 2 · 10-7 · D) мм

	8.2.8.
	Измерения длин базисов:
	
	

	
	2 разряда
	от 1 км
	(1 · 10-6 · D) мм

	
	3 разряда
	от 1 км
	(3 · 10-6 · D) мм
(где D - расстояние между пунктами)

	8.3.
	Измерения при создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах
	
	

	8.3.1.
	Угловые измерения, создаваемые методом полигонометрии в геодезических сетях специального назначения
	от 0 до 360°
	5"

	8.3.2.
	Угловые измерения в теодолитных ходах при производстве топографических съемок
	от 0 до 360°
	(30 [image: ] 60)"

	8.3.3.
	Линейные измерения, создаваемые методом полигонометрии в геодезических сетях специального назначения
	без ограничений
	(1 · 10-4 · D) мм
(где D - расстояние между пунктами)

	8.3.4.
	Измерения положения точек плановой съемочной геодезической сети относительно пунктов государственной геодезической сети
	без ограничений
	(0,125 · М) мм
(где М - знаменатель масштаба топографической съемки)

	8.3.5.
	Измерения планового положения объектов и контуров местности относительно пунктов государственной геодезической сети
	без ограничений
	(0,625 · М) мм
(где М - знаменатель масштаба топографической съемки)

	8.3.6.
	Измерения планового положения контуров растительного покрова и грунтов относительно пунктов государственной геодезической сети
	без ограничений
	(1 · М) мм
(где М - знаменатель масштаба топографической съемки)

	8.3.7.
	Измерения планового положения точек фотограмметрических сетей сгущения (при создании и обновлении топографических планов и карт масштаба 1:500 - 1:25000)
	без ограничений
	(0,375 · М) мм
(где М - знаменатель масштаба топографической съемки)

	8.3.8.
	Измерения высот точек высотной съемочной геодезической сети относительно пунктов государственных геодезической и нивелирной сетей при:
	
	

	
	топографической съемке масштаба 1:500 - 1:25000
	без ограничений
	(0,125 · h) м
(где h - высота сечения рельефа при топографической съемке)

	
	топографической съемке масштаба 1:50000
	без ограничений
	(0,1 · h) м

	
	топографической съемке масштаба 1:100000
	без ограничений
	(0,094 · h) м

	8.3.9.
	Измерения высот точек фотограмметрических сетей сгущения при создании и обновлении топографических планов и карт масштаба 1:500 - 1:25000 при:
	
	

	
	съемках с высотой сечения рельефа 1 м и 0,5 м (для масштабов 1:500 и 1:1000)
	без ограничений
	(0,25 · h)
(где h - высота сечения рельефа при топографической съемке)

	
	съемках с высотой сечения рельефа 2,5 м и 0,5 м (для масштабов 1:2000 и 1:5000)
	без ограничений
	(0,312 · h) м

	
	съемках с высотой сечения рельефа 5 и 10 м
	без ограничений
	(0,438 · h) м

	8.3.10.
	Измерения высот горизонталей относительно пунктов государственных геодезической и нивелирной сетей в равнинных и всхолмленных районах для:
	
	

	
	а) планов масштаба 1:500 - 1:5000
	без ограничений
	(0,412 · h) м
(где h - высота сечения рельефа при топографической съемке)

	
	б) карт масштаба 1:10000
	без ограничений
	(0,415 · h) м

	
	в) карт масштаба 1:25000
	без ограничений
	(0,5 · h) м

	
	г) карт масштаба 1:50000
	без ограничений
	(0,5 · h) м

	
	д) карт масштаба 1:100000
	без ограничений
	(0,5 · h) м

	8.3.11.
	Измерения глубин на акваториях океанов, морей в пределах континентального шельфа и внутренних водоемов
	от 0 до 250 м
	0,5 м

	8.3.12.
	Измерения значений колебаний уровня моря
	от 0 до 12 м
	1%

	8.4.
	Измерения при геодинамических исследованиях
	
	

	8.4.1.
	Угловые измерения
	от 0 до 360°
	0,7"

	8.4.2.
	Линейные измерения
	без ограничений
	(1 · 10-6 · D) мм
(где D - расстояние между пунктами)

	8.4.3.
	Измерения превышений
	без ограничений
	0,5 мм/1 км

	8.4.4.
	Измерения ускорения силы тяжести
	от 9,75 до 9,85 м/с2
	(8 · 10-8) м/с2

	8.4.5.
	Измерения приращений ускорения силы тяжести
	без ограничений
	(5 · 10-8) м/с2

	8.4.6.
	Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к деформационным сетям геодинамических полигонов:
	
	

	
	в плане
	от 25 до 200 км
	(3 + 7 · 10-8 · D) мм
(где D - расстояние между пунктами)

	
	по высоте
	от 25 до 200 км
	(5 + 10 · 10-8 · D) мм

	8.5.
	Геодезические измерения при выполнении кадастровых и землеустроительных работ
	
	

	8.5.1.
	Угловые измерения при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка
	от 0 до 360°
	5"

	8.5.2.
	Линейные измерения при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка
	без ограничений
	(2 + 2 · 10-6 D) мм
(где D - расстояние)

	8.5.3.
	Измерения длин с использованием спутниковой геодезической аппаратуры при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка:
	
	

	
	в статическом режиме
	без ограничений
	(5 + 0,5 · 10-6 D) мм
(где D - расстояние)

	
	в кинематическом режиме
	без ограничений
	(10 + 1 · 10-6 D) мм

	
	в дифференциальном режиме
	без ограничений
	(500 + 1 · 10-6 D) мм

	8.5.4.
	Определение координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка, с использованием спутниковой геодезической аппаратуры в абсолютном режиме:
	
	

	
	в плане
	без ограничений
	1,2 м

	
	по высоте
	без ограничений
	1,8 м

	8.6.
	Измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок
	
	

	8.6.1.
	Угловые измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок:
	
	

	
	горизонтальный угол
	от 0 до 360°
	60"

	
	вертикальный угол
	от 0 до 180°
	60"

	8.6.2.
	Линейные измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок:
	
	

	
	масштаба 1:5000
	от 1 до 300 м
	1,84 м

	
	масштаба 1:2000
	от 1 до 200 м
	1,12 м

	
	масштаба 1:1000
	от 1 до 150 м
	0,65 м

	
	масштаба 1:500
	1 до 100 м
	0,35 м

	8.6.3.
	Высотные измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок при сечении рельефа:
	
	

	
	0,5 м
	без ограничений
	0,28 м

	
	1 м
	без ограничений
	0,35 м

	
	2 м
	без ограничений
	0,4 м

	
	5 м
	без ограничений
	0,5 м

	8.7.
	Измерения, производимые лазерным сканером
	
	

	8.7.1.
	Угловые измерения, производимые лазерным сканером:
	
	

	
	горизонтальный угол
	без ограничений
	12"

	
	вертикальный угол
	без ограничений
	12"

	8.7.2.
	Линейные измерения, производимые лазерным сканером
	без ограничений
	6 мм

	9. Измерения при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды

	9.1.
	Измерение скорости ветра (V)
	от 1 до 55 м/с
	[image: ]0,5 м/с для V <= 5 м/с
[image: ]10% для V > 5 м/с

	9.2.
	Измерение направления ветра
	от 0 до 360°
	[image: ]10°

	9.3.
	Измерение атмосферного давления
	от 600 до 1070 гПа
	[image: ]0,5 гПа

	9.4.
	Измерение температуры воздуха, t
	от минус 60 до 55 °C
	[image: ]0,4 °C
для t >= минус 30 °C

	
	
	
	[image: ]0,5 °C
для t < минус 30 °C

	9.5.
	Измерение относительной влажности воздуха
	от 10 до 98%
	[image: ]5% для t >= минус 10 °C
[image: ]10% для t < минус 10 °C

	9.6.
	Измерение температуры подстилающей поверхности почвы
	от минус 60 до 70 °C
	[image: ]0,5 °C

	9.7.
	Измерение температуры почвы на различных глубинах:
	
	

	
	на оголенном участке
	от минус 10 до 50 °C
	[image: ]0,5 °C

	
	под естественным покровом
	от минус 20 до 30 °C
	[image: ]0,2 °C

	9.8.
	Измерение количества атмосферных осадков, X
	от 0,2 до 200 мм
	[image: ]0,2 мм для X <= 1 мм
[image: ]5% для X > 1 мм

	9.9.
	Измерение высоты снежного покрова
	от 0 до 1000 см
	[image: ]1 см

	9.10.
	Измерение продолжительности солнечного сияния
	от 0 до 24 ч
	[image: ]0,1 ч

	9.11.
	Измерение высоты нижней границы облаков (ВНГО)
	от 15 до 2000 м
	[image: ]10 м для ВНГО <= 100 м
[image: ]10% для ВНГО > 100 м

	9.12.
	Измерение метеорологической оптической дальности видимости (МОД):
	
	

	
	для авиаметеорологических наблюдений
	от 20 до 6000 м
	[image: ] = [image: ]15%
для МОД <= 250 м
[image: ] = [image: ]10%
для 250 м < МОД <= 3000 м

	
	для наземных метеорологических наблюдений
	от 50 до 50000 м
	[image: ] = [image: ]20% для МОД > 3000 м

	9.13.
	Измерение прямой солнечной радиации
	от 0,04 до 1,1 кВт/м2
	[image: ]4%

	9.14.
	Измерение ультрафиолетовой солнечной радиации
	от 5 до 20 Вт/м2
	[image: ]25%

	9.15.
	Измерение суммарной, рассеянной, отраженной солнечной радиации
	от 0,01 до 1,6 кВт/м2
	[image: ]16%

	9.16.
	Измерение радиационного баланса
	от 0,01 до 1,1 кВт/м2
	[image: ]20%

	9.17.
	Измерения температуры на глубине узла кущения
	от минус 30 до 50 °C
	[image: ]0,5 °C

	9.18.
	Измерение температуры пахотного слоя почвы
	от 0 до 50 °C
	[image: ]0,5 °C

	9.19.
	Измерение влажности почвы
	от 3 до 45%
	[image: ]3%

	9.20.
	Измерение массы:
	
	

	
	растительной
	от 0,005 до 10 кг
	[image: ] (0,001 [image: ] 0,005) кг

	
	почвы
	от 0,005 до 0,5 кг
	[image: ]0,001 кг

	9.21.
	Измерение температуры воздуха при аэрологическом зондировании атмосферы
	от минус 90 до 50 °C
	[image: ]1,25 °C (от поверхности Земли до уровня 100 гПа)
[image: ]2,5 °C (на уровнях выше 100 гПа)

	9.22.
	Измерение относительной влажности воздуха при аэрологическом зондировании атмосферы
	от 0 до 98%
	[image: ]15% (от поверхности Земли до уровня тропопаузы)

	9.23.
	Измерение скорости водного потока
	от 0,01 до 5 м/с
	[image: ] (0,35 [image: ] 30)%

	9.24.
	Измерение температуры воды на водотоках
	от минус 2 до 30 °C
	[image: ]0,2 °C

	9.25.
	Измерение уровня воды на водотоках
	от 0 до 20 м
	[image: ]0,07 м

	9.26.
	Измерение температуры моря
	от минус 2 до 45 °C
	[image: ]0,2 °C

	9.27.
	Измерение скорости морских течений (V)
	от 0,01 до 6 м/с
	[image: ]0,01 при V < 1 м/с
[image: ]0,05 при V > 1 м/с

	9.28.
	Измерение параметров морской воды:
	
	

	9.28.1.
	измерение солености морской воды, ПЕС
	от 2 до 42
	[image: ] (0,01 [image: ] 0,05)

	9.28.2.
	измерение относительной электрической проводимости морской воды (ОЭП), относительных единиц
	от 0,07 до 1,5
	[image: ] (1,7 [image: ] 8,6) · 10-4

	9.28.3.
	измерение удельной электрической проводимости морской воды (УЭП), См/м (мСм/см)
	от 0,3 до 6,4
(от 3 до 64)
1,5 относительной единицы ОЭП соответствует 6,4 См/м
	[image: ] (от 0,0007 до 0,0037)
[image: ] (от 0,007 до 0,037)

	9.29.
	Измерение гидростатического давления (P)
	от 0 до 60 МПа
	[image: ] (0,05 [image: ] 0,2)%

	9.30.
	Измерение уровня моря
	от 0 до 20 м
	[image: ] (0,01 [image: ] 0,07) м

	9.31.
	Измерение высоты волн (H)
	от 0,1 до 14 м
	[image: ]0,25 м при H <= 1,5 м
[image: ]0,5 м при 1,5 < H <= 4 м
[image: ] 1 м при H > 4 м

	9.32.
	Измерение периода следования волн
	от 0 до 100 с
	[image: ]0,1 с

	9.33.
	Измерение плотности потока протонов в околоземном космическом пространстве для Ep = (0,1 кэВ [image: ] 600 МэВ)
	от 10 до 109 см-2 · с-1
	[image: ]40%

	9.34.
	Измерение плотности потока электронов в околоземном космическим пространстве для Ee = (0,1 кэВ [image: ] 10 МэВ)
	от 10 до 109 см-2 · с-1
	[image: ]40%

	9.35.
	Измерение потока энергии рентгеновского излучения Солнца для Er = (1 [image: ] 10 кэВ)
	от 10-8 до 10-2 Вт/м2
	[image: ]25%

	9.36.
	Измерение магнитной индукции на земной поверхности
	от 10 до 105 нТл
	[image: ]2 нТл

	9.37.
	Измерение магнитной индукции в околоземном космическом пространстве
	[image: ]65000 нТл
	[image: ]15 нТл

	9.38.
	Измерение критической частоты слоя F2 ионосферы
	от 1 до 20 МГц
	[image: ]0,1 МГц

	9.39.
	Измерение минимальной действующей высоты области F
	от 200 до 500 км
	[image: ]10 км

	9.40.
	Измерение предельной частоты слоя Es ионосферы
	от 1 до 20 МГц
	[image: ]0,1 МГц

	9.41.
	Измерение полного электронного содержания ионосферы
	1015 до 1019 м-2
	[image: ]1016 м-2

	9.42.
	Измерение потока энергии ультрафиолетового излучения Солнца для [image: ] = (120 [image: ] 123) нм
	от 5 · 10-3 до 2 · 10-2 Вт/м2
	[image: ]5%

	9.43.
	Измерение набега приведенной разности фаз двух когерентных сигналов для f от 150 до 400 МГц
	от 0 до 360°
	[image: ]2,4°

	9.44.
	Измерение уровней подводного шума в особо охраняемых арктических зонах Российской Федерации
	от 80 до 200 дБ относительно 1 мкПа
	[image: ]4 дБ

	9.45.
	Измерение уровней подводного шума, излучаемого коммерческими судами
	от 80 до 200 дБ относительно 1 мкПа
	[image: ]3 дБ

	9.46.
	Измерение подводного шума при сооружении и эксплуатации морских стационарных объектов
	от 80 до 200 дБ относительно 1 мкПа
	[image: ]4 дБ

	10. Измерения при проведении налоговых, таможенных операций и таможенного контроля

	10.1.
	Измерение линейных размеров товара
	от 0 до 300 мм включительно
	[image: ]0,1 мм

	
	
	свыше 300 до 650 мм включительно
	[image: ]1 мм

	
	
	свыше 650 до 800 мм включительно
	[image: ]2 мм

	
	
	свыше 800 до 1000 мм включительно
	[image: ]0,4 мм

	
	
	свыше 1 до 2 м включительно
	[image: ]0,6 мм

	
	
	свыше 2 до 3 м включительно
	[image: ]0,8 мм

	
	
	свыше 3 до 5 м включительно
	[image: ]1,2 мм

	
	
	свыше 5 до 10 м включительно
	[image: ]2,2 мм

	
	
	свыше 10 до 50 м включительно
	[image: ]10,2 мм

	
	
	свыше 50 до 100 м включительно
	[image: ]20,2 мм

	10.2.
	Измерение площади товара, м2
	без ограничений
	[image: ]0,25%

	10.3.
	Измерение объема товара, м3
	без ограничений
	[image: ] (1 [image: ] 21)%
(пределы допускаемой погрешности измерений конкретного товара определяются соответствующей аттестованной методикой измерений)

	10.4.
	Измерение массы товара
(за исключением товаров, указанных в других разделах настоящего перечня)
	до 0,1 кг включительно
	[image: ]0,001 кг

	
	
	свыше 0,1 до 1,5 кг включительно
	[image: ]0,01 кг

	
	
	свыше 1,5 до 3 кг включительно
	[image: ]0,02 кг

	
	
	свыше 3 до 6 кг включительно
	[image: ]0,05 кг

	
	
	свыше 6 до 15 кг включительно
	[image: ]0,1 кг

	
	
	свыше 15 до 60 кг включительно
	[image: ]0,5 кг

	
	
	свыше 60 до 200 кг включительно
	[image: ]1 кг

	
	
	свыше 200 до 300 кг включительно
	[image: ]2 кг

	
	
	свыше 300 до 600 кг включительно
	[image: ]5 кг

	
	
	свыше 600 до 2000 кг включительно
	[image: ]10 кг

	
	
	свыше 2000 до 5000 кг включительно
	[image: ]20 кг

	
	
	свыше 5000 до 15000 кг включительно
	[image: ]40 кг

	
	
	свыше 15000 до 30000 кг включительно
	[image: ]60 кг

	
	
	свыше 30000 до 100000 кг включительно
	[image: ]100 кг

	
	
	свыше 100000 до 200000 кг включительно
	[image: ]200 кг

	
	
	свыше 200000 до 300000 кг включительно
	[image: ]300 кг

	10.5.
	Измерение вместимости товара, л
	без ограничений
	[image: ]0,6%

	10.6.
	Измерение активности радионуклида, Ки
	без ограничений
	[image: ]50%

	10.7.
	Измерение линейных размеров толщины (диаметра) древесины
	до 800 мм включительно
	[image: ]2 мм

	10.8.
	Измерение влажности древесины
	до 12% включительно
	[image: ]2%

	
	
	от 12 до 30% включительно
	[image: ]3%

	
	
	свыше 30%
	[image: ]6%

	11. Измерения при проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса

	11.1.
	Измерение времени
	до 60 мин включительно
	[image: ]0,01 с

	
	
	свыше 60 мин
	[image: ]0,1 с

	11.2.
	Измерение длины
	до 100 мм
	[image: ]0,05 мм

	
	
	до 1000 мм
	[image: ]0,15 мм

	
	
	свыше 1 до 100 м
	[image: ]1 мм

	
	
	до 1000 м
	[image: ]0,1 м

	11.3.
	Измерение массы
	до 50 кг
	[image: ]0,02 кг

	
	
	до 200 кг
	[image: ]0,05 кг

	
	
	до 500 кг
	[image: ]0,2 кг

	12. Измерения при обеспечении безопасности дорожного движения

	12.1.
	Измерение скорости движения транспортных средств:
	
	

	12.1.1.
	для доплеровских измерителей скорости (включая доплеровские измерители скорости, определяющие координаты транспортного средства)
	нижний предел - не более 20 км/ч
	[image: ]3 км/ч (до 100 км/ч)

	
	
	верхний предел - не менее 250 км/ч
	[image: ]3% (свыше 100 км/ч)

	12.1.2.
	для недоплеровских измерителей скорости:
	
	

	
	с использованием видеокадров
	нижний предел - не более 5 км/ч
верхний предел - не менее 250 км/ч
	[image: ]3 км/ч (до 100 км/ч)

	
	с использованием лазерных методов
	нижний предел - не более 20 км/ч
верхний предел - не менее 250 км/ч
	[image: ]3% (свыше 100 км/ч)

	12.1.3.
	с использованием зонального контроля на протяженных участках дорог
	нижний предел - не более 5 км/ч
верхний предел - не менее 250 км/ч
	[image: ]3%

	12.1.4.
	тахографом на основе импульсов, получаемых от датчика движения
	нижний предел - не более 20 км/ч
верхний предел - не менее 180 км/ч
	[image: ]2 км/ч
(инструментальная погрешность по уровню вероятности 0,95)

	12.2.
	Измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе
	от 0 до 0,5 мг/л
	[image: ]0,05 мг/л

	
	
	от 0,5 до 0,95 мг/л
	[image: ]10%

	12.3.
	Измерение нагрузки на ось (группу осей) автотранспортного средства:
	
	

	12.3.1.
	на стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля:
	
	

	12.3.1.1.
	в статическом состоянии:
	
	

	
	при последовательном взвешивании осей транспортного средства
	от 1500 до 20000 кг и свыше
	[image: ]2%

	
	при одновременном взвешивании всех осей транспортного средства
	от 1500 · N до 20000 · N и свыше, кг
(N - количество осей автотранспортного средства)
	[image: ]2%

	
	при последовательном взвешивании осей транспортного средства, входящих в группу осей
	от 1500 до 20000 кг и свыше
	[image: ]2%

	
	при одновременном взвешивании всех осей транспортного средства, входящих в группу осей, на одной весовой платформе
	от 1500 · G до 20000 · G и свыше, кг
(G - количество осей, входящих в группу осей автотранспортного средства)
	[image: ]2%

	12.3.1.2.
	в динамическом состоянии:
	
	

	
	при последовательном взвешивании осей транспортного средства (при скорости движения от 1 до 5 км/ч)
	от 1500 до 20000 кг и свыше
	[image: ]2%

	
	при последовательном взвешивании осей транспортного средства, входящих в группу осей (при скорости движения от 1 до 5 км/ч)
	от 1500 до 20000 кг и свыше
	[image: ]2%

	12.3.2.
	на автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч) <***>
	от 1500 до 20000 кг и свыше
	[image: ]11%

	
	
	от 1500 · N до 20000 · N и свыше, кг
	[image: ]11%

	
	
	от 1500 · G до 20000 · G и свыше, кг
	[image: ]11%

	12.4.
	Измерение массы автотранспортного средства:
	
	

	12.4.1.
	на стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля:
	
	

	12.4.1.1.
	в статическом состоянии:
	от 1500 до 20000 кг и свыше
	[image: ]2%

	
	при последовательном взвешивании осей или групп осей транспортного средства
	от 1500 · G до 20000 · G и свыше, кг
	[image: ]2%

	
	
	от 1500 · N до 20000 · N и свыше, кг
	[image: ]2%

	
	при одновременном взвешивании всех осей или групп осей транспортного средства
	от 1500 · G · k до 20000 · G · k и свыше, кг
(k - количество групп осей)
	[image: ]2%

	
	при взвешивании всего транспортного средства в целом на одной весовой платформе
	от 1500 до 20000 кг и свыше
	[image: ]2%

	12.4.1.2.
	в динамическом состоянии при последовательном взвешивании осей транспортного средства (при скорости движения от 1 до 5 км/ч)
	от 1500 до 20000 кг и свыше
	[image: ]2%

	12.4.2.
	на автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч) <***>
	от 1500 до 20000 кг и свыше
	[image: ]5%

	
	
	от 1500 · N до 20000 · N и свыше, кг
	[image: ]5%

	
	
	от 1500 · G до 20000 · G и свыше, кг
	[image: ]5%

	
	
	от 1500 · G · k до 20000 · G · k и свыше, кг
	[image: ]5%

	12.5.
	Измерение силы света внешних световых приборов транспортного средства
	от 200 до 125000 кд
	[image: ]15%

	12.6.
	Измерение удельной тормозной силы тормозной системы автотранспортных средств
	от 0 до 3 · 104 H
	[image: ]3%

	12.7.
	Измерение высоты рисунка протектора колес автотранспортных средств
	от 0 до 100 мм
	[image: ]0,05 мм

	12.8.
	Измерение уровня шума автотранспортных средств
	от 70 до 100 дБ
	[image: ]1 дБ

	12.9.
	Измерение светопропускания стекол автотранспортных средств
	от 10 до 100%
	[image: ]2%

	12.10.
	Измерение уровня дымности автотранспортных средств
	коэффициент поглощения света, М-1
0 - бесконечность
(0 - 10, при k > 10
k = бесконечность)
	[image: ]0,5 при k = 1,6 [image: ] 1,8

	12.11.
	Измерение уровня содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных средств с двигателями с искровым зажиганием:
	
	

	12.11.1.
	измерение уровня содержания оксида углерода (CO)
	от 0 до 5%
	[image: ]3%

	12.11.2.
	измерение уровня содержания диоксида углерода (CO2)
	от 0 до 16%
	[image: ]4%

	12.11.3.
	измерение уровня содержания кислорода (O2)
	от 0 до 21%
	[image: ]3%

	12.11.4.
	измерение уровня содержания углеводородов (CnHm)
	от 0 до 2000 млн-1
	[image: ]5%

	12.12.
	Измерение геометрических параметров автомобильных дорог:
	
	

	12.12.1.
	протяженность участков, расстояние до элементов
	до 5 м включительно
	[image: ] [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм
(где L - число полных и неполных метров в отрезке)

	
	
	свыше 5 до 100 м включительно
	[image: ] (0,01 + 0,005 · L) м
(где L - измеренное значение величины)

	
	
	свыше 100 м
	[image: ] (0,1 + 0,005 · L) м
(где L - измеренное значение величины)

	12.12.2.
	уклон участков
	[image: ]120 промилле
	[image: ]3 промилле

	12.12.3.
	угол поворота
	[image: ]180°
	[image: ]1°

	12.12.4.
	радиус поворота
	от 1 до 3000 м
	[image: ]10%

	12.12.5.
	ровность покрытия
	от 0 до 800 см/км
	[image: ]10%

	12.12.6.
	микропрофиль покрытия
	от 0,001 до 0,15 м
	[image: ]10%

	12.12.7.
	колея покрытия
	от 0,003 до 0,3 м
	[image: ]0,002 м

	12.12.8.
	упругий прогиб покрытия
	от 0,2 до 1,5 мм
	[image: ]5%

	12.12.9.
	толщина покрытия
	от 0,05 до 0,5 м
	[image: ]0,02 м

	12.12.10.
	параметры поперечного профиля
	до 5 м включительно
	[image: ] [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм
(где L - число полных и неполных метров в отрезке)

	
	
	свыше 5 м
	[image: ] (0,01 + 0,005 · L) м
(где L - измеренное значение величины)

	12.13.
	Измерение коэффициента сцепления шин транспортных средств с дорожным покрытием
	от 0,1 до 0,7
	[image: ]0,05

	12.14.
	Измерение расстояния видимости
	от 0,3 до 150 м включительно
	[image: ] (0,01 + 0,005 · L) м
(где L - измеренное значение величины)

	
	
	свыше 150 до 600 м включительно
	[image: ] (0,1 + 0,005 · L) м
(где L - измеренное значение величины)

	12.15.
	Измерение уровня освещенности дорожного покрытия
	от 1 до 2 · 105 лк
	[image: ]10%

	12.16.
	Измерение уровня яркости дорожного покрытия
	от 10 до 2 · 105 кд/м2
	[image: ]10%

	12.17.
	Измерение коэффициента яркости дорожных знаков
	от 0 до 100%
	[image: ]2%

	12.18.
	Измерение коэффициента яркости дорожных разметок
	от 0 до 100%
	[image: ]2%

	12.19.
	Измерение поперечных уклонов дорожного полотна
	от минус 56 до 120 промилле
	[image: ]2 промилле

	12.20.
	Измерение продольных уклонов дорожного полотна
	от минус 56 до 120 промилле
	[image: ]2 промилле

	12.21.
	Измерение ровности дорожного покрытия
	от минус 56 до 120 промилле
	[image: ]2 промилле

	12.22.
	Измерение высоты инженерных сооружений
	от 0 до 100 м
	[image: ] (0,01 + 0,005 · L) м
(где L - измеренное значение величины)

	12.23.
	Измерение суммарного люфта рулевого управления
	от 0 до 45°
	[image: ]0,5°

	12.24.
	Измерение тормозного пути
	от 0 до 50 м
	[image: ]5%

	12.25.
	Измерение усилия на органе управления
	от 200 до 800 Н
	[image: ]7%

	12.26.
	Измерение установившегося замедления
	от 0 до 10 м/с2
	[image: ]4%

	12.27.
	Измерение давления воздуха в пневматическом или пневмогидравлическом тормозном приводе
	от 0 до 20 МПа
	[image: ]5%

	12.28.
	Измерение усилия вталкивания сцепного устройства прицепов, оборудованных инерционным тормозом
	от 50 до 3700 Н
	[image: ]5%

	12.29.
	Измерение продольного уклона площадки для выполнения торможений
	от 0 до 40%
	[image: ]1%

	12.30.
	Измерение времени срабатывания тормозной системы
	от 0 до 3 с
	[image: ]0,1 с

	12.31.
	Измерение времени запаздывания тормозной системы
	от 0 до 3 с
	[image: ]0,1 с

	12.32.
	Измерение времени нарастания замедления
	от 0 до 3 с
	[image: ]0,1 с

	12.33.
	Измерение давления на контрольном выводе регулятора уровня пола автотранспортных средств с пневмоподвеской
	от 0 до 20 МПа
	[image: ]5%

	12.34.
	Измерение давления воздуха в шинах автотранспортных средств
	от 0,1 до 2 МПа
	[image: ] (0,01 [image: ] 0,2) МПа

	12.35.
	Измерение силы натяжения ремня привода насоса усилителя рулевого управления автотранспортных средств
	от 0 до 1000 Н
	[image: ]7%

	12.36.
	Измерение коэффициента световозвращения дорожной разметки
	от 0 до 2000 мкд · лк-1 · м-2
	[image: ]10%

	12.37.
	Измерение коэффициента световозвращения дорожных знаков
	от 0 до 10 кд · лк-1 · м-2
	[image: ]30%

	
	
	свыше 10 кд · лк-1 · м-2
	[image: ]15%

	12.38.
	Измерение координат цветности дорожных знаков и разметки
	x: от 0,004 до 0,735
	[image: ]0,01

	
	
	y: от 0,005 до 0,834
	[image: ]0,02

	12.39.
	Измерение координат цветности светофоров дорожных
	x: от 0,004 до 0,735
	[image: ]0,01

	
	
	y: от 0,005 до 0,834
	[image: ]0,01

	12.40.
	Измерение силы света светофоров дорожных
	от 0 до 200000 лк
	[image: ]8%

	12.41.
	Измерение координат, времени, скорости с использованием глобальных навигационных спутниковых систем:
	
	

	12.41.1.
	определение координат в плане
	-
	[image: ]10 м

	12.41.2.
	определение значений текущего времени
	от 0 до 24 ч
	[image: ]3 с (относительно шкалы времени UTC (SU)

	12.41.3.
	определение скорости
	от 0 до 100 м/с
	[image: ]0,1 м/с

	12.41.4.
	измерение координат, времени, скорости с использованием блока СКЗИ тахографа:
	
	

	12.41.4.1.
	определение координат местоположения транспортного средства по координатным осям
	широта [image: ]90°
	[image: ]15 м
(по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <= 3

	
	
	долгота [image: ]180°
	[image: ]3 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <= 3 (инструментальная погрешность)

	12.41.4.2.
	синхронизация внутренней шкалы времени с национальной шкалой координированного времени UTC (SU) при работе по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS;
синхронизация шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока СКЗИ при работе по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS
	от 0 до 3600 с
	[image: ]2 с (по уровню вероятности 0,95)

	12.41.4.3.
	определение скорости движения транспортного средства в плане
	нижний предел - не более 20 км/ч
	[image: ]2 км/ч (по уровню вероятности 0,95)
при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <= 3

	
	
	верхний предел - не менее 180 км/ч
	

	12.41.5.
	определение координат местоположения транспортного средства по координатным осям навигационной аппаратурой потребителя, установленной на транспортные средства
	широта [image: ]90°
	[image: ]15 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <= 3

	
	
	долгота [image: ]180°
	

	12.42.
	Измерение длительности интервалов времени
	от 6 до 86400 с
	[image: ]6 с

	12.43.
	Измерения линейных расстояний:
	
	

	12.43.1.
	во время движения контролируемых транспортных средств:
	
	

	
	линейная дальность от технического средства измерения до транспортного средства
	от 5 до 50 м и свыше
	[image: ]1 м

	
	дистанция между измеряемым транспортным средством и предыдущим транспортным средством
	от 2 до 30 м и свыше
	[image: ]2 м

	12.43.2.
	во время движения транспортного средства, оснащенного специальным измерительным оборудованием:
	
	

	
	линейная дальность от технического средства измерения до измеряемого объекта
	от 2 до 15 м и свыше
	[image: ]2 м

	
	расстояние (путь) от реперной точки до измеряемого транспортного средства (например, от дорожного знака с известными параметрами)
	от 2 до 150 м и свыше
	[image: ]2 м

	
	расстояние (путь) между двумя произвольными фиксированными точками (например, между двух опор для зонального контроля скорости)
	от 5 до 1000 м и свыше
	[image: ] (1 м + 0,2% измеренного расстояния)

	12.43.3.
	с помощью технических средств для измерения линейных расстояний
	от 0 до 50 м и свыше
	[image: ]3 мм

	12.43.4.
	при проведении практического экзамена на автоматизированном автодроме
	от 0 до 5 см
	[image: ]2,5 см

	12.43.5.
	измерение блоком СКЗИ тахографа пройденного пути транспортного средства
	от 1 до 9999999,9 км
	[image: ]1% (инструментальная погрешность) (по уровню вероятности 0,95) для участка пройденного пути протяженностью не менее 1000 м

	12.44.
	Измерение габаритных размеров автотранспортных средств:
	
	

	12.44.1.
	в статическом состоянии с помощью технических средств для измерения линейных расстояний
	от 1600 до 30000 мм и свыше
	[image: ]3 мм

	12.44.2.
	в динамическом состоянии посредством автоматических пунктов габаритного контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч) <***>:
	
	

	
	длина
	от 3 до 30 м и свыше
	[image: ]0,6 м

	
	ширина
	от 1,6 до 5 м и свыше
	[image: ]0,1 м

	
	высота
	от 1,6 до 5 м и свыше
	[image: ]0,06 м

	12.45.
	Измерение межосевых расстояний автотранспортных средств:
	
	

	12.45.1.
	на стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля:
	
	

	12.45.1.1.
	в статическом состоянии с помощью технических средств для измерения линейных расстояний
	от 0,5 до 12 м и свыше
	[image: ]3 мм

	12.45.1.2.
	в динамическом состоянии (при скорости движения от 1 до 5 км/ч)
	от 0,5 до 2,5 м включительно
	[image: ]0,05 м

	
	
	свыше 2,5 до 12,5 м и свыше
	[image: ]0,1 м

	12.45.2.
	на автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч) <***>:
	от 0,5 до 30 м и свыше
	[image: ]0,03 м

	12.46.
	Измерение координат цветности источников света, устройств освещения (фар) и световой сигнализации транспортных средств
	x: от 0,0039 до 0,7347
	[image: ] (0,003 [image: ] 0,01)

	
	
	y: от 0,0048 до 0,8338
	[image: ] (0,003 [image: ] 0,01)

	12.47.
	Измерения линейных и угловых параметров:
	
	

	12.47.1.
	линейные и угловые параметры автомобильных дорог
	до 5 м включительно
	[image: ] [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм
(где L - число полных и неполных метров в отрезке)

	
	
	свыше 5 м
	[image: ] (0,01 + 0,005 · L) м
(где L - измеренное значение величины)

	12.47.2.
	линейные и угловые параметры элементов обустройства дорог
	от минус 180 до 180°
	[image: ]0,4°

	
	
	до 5 м включительно
	[image: ] [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм
(где L - число полных и неполных метров в отрезке)

	
	
	свыше 5 м
	[image: ] (0,01 + 0,005 · L) м
(где L - измеренное значение величины)

	12.47.3.
	измерение уклона с помощью рейки дорожной
	от минус 180 до 180°
	[image: ]0,4°

	
	
	до 100 мм/м
	1:0,5 мм/м

	12.47.4.
	измерение занижения или возвышения обочины и разделительной полосы, определение размеров отклонений крышки люка, решетки дождеприемника, верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, возвышения междурельсового настила на железнодорожных переездах, отдельных углублений или впадин в покрытии междурельсового пространства
	до 120 мм
	[image: ]0,5 мм

	12.47.5.
	размеры дефектов автомобильных дорог
	до 5 м включительно
	[image: ] [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм
(где L - число полных и неполных метров в отрезке)

	
	
	свыше 5 м
	[image: ] (0,01 + 0,005 · L) м
(где L - измеренное значение величины)

	12.47.6.
	размеры дефектов элементов обустройства дороги, технических средств организации дорожного движения
	до 5 м включительно
	[image: ] [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм
(где L - число полных и неполных метров в отрезке)

	
	
	свыше 5 м
	[image: ] (0,01 + 0,005 · L) м
(где L - измеренное значение величины)

	12.47.7.
	толщина снега и параметры снежных валов
	до 100 м
	[image: ] [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм
(где L - число полных и неполных метров в отрезке)

	13. Измерения при производстве, использовании и обращении драгоценных металлов и добыче, использовании и обращении драгоценных камней

	13.1.
	Измерение массы аффинированных платины и палладия в слитках, платины, палладия, родия, иридия, рутения и осмия в порошке, золота в гранулах
	до 1 кг включительно
	[image: ]0,02 г

	
	
	свыше 1 до 8 кг включительно
	[image: ]0,3 г

	
	
	свыше 8 до 20 кг включительно
	[image: ]2 г

	
	
	свыше 20 до 65 кг включительно
	[image: ]3 г

	13.2.
	Измерение массы аффинированного золота в виде слитков
	до 14 кг включительно
	[image: ]0,2 г

	13.3.
	Измерение массы аффинированных золота, серебра, платины, палладия в виде мерных слитков
	до 500 г включительно
	[image: ]0,01 г

	
	
	свыше 500 до 1200 г включительно
	[image: ]0,02 г

	13.4.
	Измерение массы аффинированного серебра в слитках, в гранулах, в кристаллах, серебра в прокате, в солях и растворе
	до 65 кг включительно
	[image: ]3 г

	13.5.
	Измерение массы солей и растворов золота, платины и металлов платиновой группы, черни платиновой и палладиевой, полос, пластин, проволоки, анодов, полуфабрикатов, соединений и сплавов из драгоценных металлов (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов, добычи драгоценных металлов, геологического изучения недр)
	до 1 кг включительно
	[image: ]0,02 г

	
	
	свыше 1 до 8 кг включительно
	[image: ]0,3 г

	
	
	свыше 8 до 20 кг включительно
	[image: ]2 г

	
	
	свыше 20 до 35 кг включительно
	[image: ]3 г

	
	
	свыше 35 до 150 кг включительно
	[image: ]20 г

	13.6.
	Измерение массы сырья, лома, отходов и промпродуктов, содержащих в сумме более 5 процентов включительно драгоценных металлов (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов, добычи драгоценных металлов, геологического изучения недр)
	до 1 кг включительно
	[image: ]0,2 г

	
	
	свыше 1 до 8 кг включительно
	[image: ]0,3 г

	
	
	свыше 8 до 35 кг включительно
	[image: ]3 г

	
	
	свыше 35 до 100 кг включительно
	[image: ]20 г

	
	
	свыше 100 до 300 кг включительно
	[image: ]300 г

	
	
	свыше 300 до 1000 кг включительно
	[image: ]1000 г

	
	
	свыше 1000 до 2000 кг включительно
	[image: ]2000 г

	
	
	свыше 2000 до 3000 кг включительно
	[image: ]3000 г

	
	
	свыше 3000 до 4000 кг включительно
	[image: ]4000 г

	13.7.
	Измерение массы сырья, лома, отходов и промпродуктов, содержащих в сумме менее 5 процентов драгоценных металлов (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов, добычи драгоценных металлов, геологического изучения недр)
	до 35 кг включительно
	[image: ]30 г

	
	
	свыше 35 до 100 кг включительно
	[image: ]150 г

	
	
	свыше 100 до 400 кг включительно
	[image: ]400 г

	
	
	свыше 400 до 1000 кг включительно
	[image: ]1000 г

	
	
	свыше 1000 до 2000 кг включительно
	[image: ]2000 г

	
	
	свыше 2000 до 3000 кг включительно
	[image: ]3000 г

	
	
	свыше 3000 до 4000 кг включительно
	[image: ]4000 г

	
	
	свыше 4000 до 20000 кг включительно
	[image: ]20000 г

	
	
	свыше 20000 до 40000 кг включительно
	[image: ]40000 г

	
	
	свыше 40000 до 150000 кг включительно
	[image: ]150000 г

	13.8.
	Измерение массы пробы для определения химического состава материалов, содержащих драгоценные металлы (за исключением операций, проводимых в целях добычи драгоценных металлов, геологического изучения недр)
	до 2000 г включительно
	[image: ]0,2 г

	13.9.
	Измерение массы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней
	до 1 кг включительно
	[image: ]0,02 г

	
	
	свыше 1 до 8 кг включительно
	[image: ]0,3 г

	
	
	свыше 8 до 35 кг включительно
	[image: ]3 г

	
	
	свыше 35 до 100 кг включительно
	[image: ]20 г

	13.10.
	Измерение массы алмазов, отходов драгоценных камней, массы природного жемчуга и ограненных драгоценных камней, не закрепленных в изделиях
	до 1000 кар включительно
	[image: ]0,02 кар

	
	
	свыше 1000 до 5000 кар включительно
	[image: ]0,1 кар

	
	
	свыше 5000 до 25500 кар включительно
	[image: ]0,15 кар

	13.11.
	Измерение массы драгоценных камней, не закрепленных в изделиях (за исключением драгоценных камней, указанных в пункте 13.10 настоящего перечня)
	до 1000 г включительно
	[image: ]0,02 г

	
	
	свыше 1000 до 8000 г включительно
	[image: ]0,3 г

	
	
	свыше 8000 до 20000 г включительно
	[image: ]2 г



--------------------------------
<*> Обязательные метрологические требования к измерениям, установленные настоящим перечнем, распространяются также на измерения, выполняемые при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора).
<**> В обязательных метрологических требованиях к измерениям, установленных разделом 8 настоящего перечня, приведены значения средней квадратической погрешности. Погрешности измерений по пунктам 8.3.4, 8.3.5, 8.3.8 и 8.3.9 и подпунктам "а" - "в" пункта 8.3.10 настоящего перечня указаны для открытой местности, для других категорий местности по указанным пунктам погрешности увеличиваются на 50 процентов. Погрешности измерений по подпунктам "г" и "д" пункта 8.3.10 настоящего перечня в части, касающейся топографической съемки масштабов 1:50000 и 1:100000, указаны для открытой местности, для других категорий местности по указанным пунктам погрешности увеличиваются на 100 процентов.
<***> Допускается измерение при значениях скорости движения транспортных средств от 1 км/ч при условии соответствия погрешности такого измерения предельно допустимой погрешности, установленной настоящим перечнем.
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